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南科園區道路挖掘埋設管線施工計畫書
(空白版)


申挖單位：
施工廠商：
工程地點：□臺南園區  □高雄園區
中 華 民 國     年    月     日
核章頁
工程名稱：
申挖單位用印：

設計單位用印：

監造單位用印：

承攬廠商用印：

工地負責人：
職業安全衛生管理員：
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一、工程概述
(一)管線埋設路徑需求或變更調整理由：
(二)工區範圍與期程
1、工程名稱：
2、工區範圍：
3、預計工程期程：  年  月  日起至  年  月  日止(  日曆天)
工程預定進度表：
	天數
工項(期程)
	
	
	
	
	

	1.              (  天)
	
	
	
	
	

	2.              (  天)
	
	
	
	
	

	3.              (  天)
	
	
	
	
	

	4.              (  天)
	
	
	
	
	

	5.              (  天)
	
	
	
	
	

	6.              (  天)
	
	
	
	
	


3、工程主要內容：(新設或修繕之管線種類.規格.管數.長度)
4、施工方法及施工時段
(1)施工方法：
(2)施工時段：每周  至  ，每日於上午  時至下午  時止施工。
(三)設計、監造單位及施工單位
1、設計單位： 
2、監造單位： 
現場聯絡人：           聯絡電話(手機)： 
3、施工單位：
現場聯絡人：           聯絡電話(手機)： 
(四)與既有管線交會或相鄰說明
	
	相鄰管線
	管線資料
	覆土深度
	方案說明

	1
	
	Mx  M
	M
	

	2
	
	Mx  M
	M
	

	3
	
	Mx  M
	M
	

	4
	
	Mx  M
	M
	


	
	交會管線
	管線資料
	覆土深度
	方案說明

	1
	
	Mx  M
	M
	

	2
	
	Mx  M
	M
	

	3
	
	Mx  M
	M
	

	4
	
	Mx  M
	M
	


(填寫注意：本項務請將有相鄰或交會之既有管線全部列明。)
二、挖掘前置作業
(一)施工前現地照片文件
「拍攝角度」編號請參：三、挖掘設計與檢核 -(三)詳細設計平面圖及管溝斷面圖。

瀝青混凝土路面面積：A=   x   =    M²
地磚人行道路面面積：B=   x   =    M²
綠地面積：C=   x   =    M²

(二)於紅線區內挖掘且區內管線單位同意之佐證文件
    台灣電力嘉南供電區營運處(簽收單)
      台灣電力嘉南供電區營運處(無既設管線)
      輸水管線警戒範圍
(三)會勘紀錄函文影本
 會議記錄函文給與會單位
三、挖掘設計與檢核
(一)擋土支撐設計(結構安全檢核)挖掘深度超過1.5m需檢附
本工程埋管採明挖方式施作，依營造安全衛生設施標準第71條規定露天開挖作業深度在1.5公尺以上，應設擋土支撐，本工程因於      路(里程： K+   ~  K   ；  K+   ~  K   ；…)、      路(里程： K+   ~  K   ； K+   ~ K   ；…)開挖深度均達1.5公尺以上，故增設擋土措施，採鋼板或配合鋼軌樁、支撐方式施工，各分段里程、施工形式、檔土形式、開挖斷面、配管形式等如下表所示：
(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
(二)管頂以上覆土深度不足規定之必要理由及補強保護措施
覆土深度未達1.2m需檢附
加強板GIS資訊製作說明：
1. 加強版位置標註，以鄰近固定設施(如路燈、景觀燈、人手孔)為基準，以支距量測法進行加強板點位量測，至少需提供一處由量測基準點至加強板的點位的距離，並提供加強板長、寬尺寸。
2. 如以精密測量或GPS測量方法進行點位測量，需採用本園區地理資訊系統所使用之TWD97坐標系統。
3. 需提供加強板之厚度、埋設深度(頂部至路面覆土深)資訊。
4. 可採用圖面或是EXCEL表格提供，範例如下：
(1) 以支距法提供加強板位置
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(2) 以GPS測量提供加強板點位坐標
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(三)詳細設計平面圖及管溝斷面圖

      詳細設計平面圖：
      管溝斷面圖：

 (四)新設及既設管位配置剖面圖
(五)分區施工順位表
	順位
	路名
	里程
	施工型式
	路面種類
	測量檢核點數
	工作天數
	每日工作時間
	交維規劃

	
	
	起點
	終點
	長度
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


以上可再搭配平面圖標註分區
四、管位測量
  (一)測量範圍：
(二)測量單位：
(三)測量方法：
(四)測量成果簽認：
(五)測量成果簽認者證明文件影本：
(六)管線量測範圍內之量測點清冊：
(七)管線量測點位置標示圖：
五、挖掘復原作業
(一)挖掘後修復方案
瀝青混凝土路面回填復舊方式：
本項路面開挖範圍長*寬*深為  M*  M*  M，另原有路面刨鋪5公分，範圍長*寬為  M*  M(詳下附AC刨鋪範圍圖)；另復原施作會確依會勘紀錄各單位所提事項辦理。
施工步驟：
復原剖面圖
綠帶回填復舊方式:

本項綠帶開挖範圍長*寬*深為  M*  M*  M；另復原施作會確依會勘紀錄各單位所提事項辦理。

施工步驟：
復原剖面圖
人行道回填復舊方式:

本項人行道開挖範圍長*寬*深為  M*  M*  M；另復原施作會確依會勘紀錄各單位所提事項辦理。

施工步驟：

復原剖面圖
(二)復原AC路面刨鋪範圍圖
六、交通維持計畫
七、職業安全衛生
(一)職安衛人員組織及緊急應變聯絡人員電話
1、職安衛人員組織
2、緊急應變聯絡方式
   申挖單位人員：            聯絡電話(手機)： 
   施工廠商人員：            聯絡電話(手機)： 
(二)露天開挖作業主管、擋土支撐作業主管資格佐證文件
1、露天開挖作業主管：        聯絡電話(手機)： 
   資格佐證文件：如下頁
2、擋土支撐作業主管：        聯絡電話(手機)： 
   資格佐證文件：如下頁
八、其他必要應檢附文件

(一)挖掘道路埋設管線或其他設施切結書
(二)管線埋設交會側溝與排水箱涵檢核表
(三)電力安全宣導及危害告知單
九、附件
(一)現地(含遺址)會勘紀錄
(二)開挖深度達1.5公尺以上，所需擋土支撐結構安全檢核文件
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